**1. Знаки для обозначения средств пожарной сигнализации**

**и кнопок ручного включения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ? п/п | **Знак** | **Смысловое значение** | **Внешний вид** | **Порядок применения** |
| 1. | **http://fireman.ru/bd/npb/160-97/Image195.gif** | **Кнопка**  **включения**  **средств и систем**[**пожарной автоматики**](http://fireman.ru/PTV/ptv/signal.htm) | **Форма:**  **КВАДРАТ**  **Фон:**  **КРАСНЫЙ**  **Символ:**  **БЕЛЫЙ** | **Используется дм обозначения места ручного пуска установок пожарной сигнализации, противо-дымной защиты и пожаротушения; места (пункта) подачи сигнала пожарной тревоги** |
| 2. | **http://fireman.ru/bd/npb/160-97/Image196.gif** | **Звуковой оповещатель пожарной тревоги** | **Форма:**  **КВАДРАТ**  **Фон:**  **КРАСНЫЙ**  **Символ:**  **БЕЛЫЙ** | **Используется индивидуально или совместно со знаком 1** |
| 3. | **http://fireman.ru/bd/npb/160-97/Image197.gif** | **Телефон для использования**  **при пожаре** | **Форма:**  **КВАДРАТ**  **Фон:**  **КРАСНЫЙ**  **Символ:**  **БЕЛЫЙ** | **Используется для обозначения места нахождения телефона прямой связи с пожарной охраной** |

**3. Знаки для обозначения пожарно-технической продукции**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14. | http://fireman.ru/bd/npb/160-97/Image212.gif | **Место размещения пожарного оборудования** | **Форма:**  **КВАДРАТ**  **Фон:**  **КРАСНЫЙ**  **Символ:**  **БЕЛЫЙ** | **Используется для обозначения места нахождения различных видов**[**пожарно-технической продукции**](http://fireman.ru/PTV/index.htm)**, заменяя необходимость использования нескольких знаков (например, знаков - 15, 16)** |
| 15. | http://fireman.ru/bd/npb/160-97/Image213.gif | **Огнетушитель** | **Форма:**  **КВАДРАТ**  **Фон:**  **КРАСНЫЙ**  **Символ:**  **БЕЛЫЙ** | **Используется для обозначения места нахож-дения огнетушителя** |
| 16. | http://fireman.ru/bd/npb/160-97/Image214.gif | **Пожарный кран** | **Форма:**  **КВАДРАТ**  **Фон:**  **КРАСНЫЙ**  **Символ:**  **БЕЛЫЙ** | **Используется для обозначения места нахож-дения пожарного крана** |
| 17. | http://fireman.ru/bd/npb/160-97/Image215.gif | **Пожарная лестница** | **Форма:**  **КВАДРАТ**  **Фон:**  **КРАСНЫЙ**  **Символ:**  **БЕЛЫЙ** | **Используется для обозначения места нахож-дения пожарной лест-ницы** |
| 18. | http://fireman.ru/bd/npb/160-97/Image216.gif | **Пожарный водоисточник** | **Форма:**  **КВАДРАТ**  **Фон:**  **КРАСНЫЙ**  **Символ:**  **БЕЛЫЙ** | **Используется для обозначения места нахож-дения пожарного водоема или пирса для пожарных машин** |
| 19. | http://fireman.ru/bd/npb/160-97/Image217.gif | **Пожарный сухотрубный стояк** | **Форма:**  **КВАДРАТ**  **Фон:**  **КРАСНЫЙ**  **Символ:**  **БЕЛЫЙ** | **Используется для обозначения места нахождения пожарного сухотрубного стояка** |
| 20. | http://fireman.ru/bd/npb/160-97/Image218.gif | **Пожарный гидрант** | **Форма:**  **КВАДРАТ**  **Фон:**  **БЕЛЫЙ**  **Символ:**  **КРАСНЫЙ** | **Используется для обозначения подземных пожарных гидрантов. На знаке должны быть цифры, обозначающие расстояние до гидранта в метрах** |

**4. Знаки для обозначения пожароопасных веществ, зон,  а также мест кур****ения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21. | http://fireman.ru/bd/npb/160-97/Image219.gif | **Пожароопасно: легковоспламеняющиеся вещества** | **Форма:**  **ТРЕУГОЛЬНИК**  **Фон:**  **ЖЕЛТЫЙ**  **Символ:**  **ЧЕРНЫЙ**  **Контур:**  **ЧЕРНЫЙ** | **Используется, чтобы обратить внимание на наличие легковоспламеняющихся веществ** |
| 22. | http://fireman.ru/bd/npb/160-97/Image220.gif | **Пожароопасно: окислитель** | **Форма:**  **ТРЕУГОЛЬНИК**  **Фон:**  **ЖЕЛТЫЙ**  **Символ:**  **ЧЕРНЫЙ**  **Контур:**  **ЧЕРНЫЙ** | **Используется, чтобы обратить внимание на наличие окислит****еля** |
| 23. | http://fireman.ru/bd/npb/160-97/Image221.gif | **Запрещается тушить водой** | **Форма:**  **КРУГ**  **Фон:**  **БЕЛЫЙ**  **Символ:**  **ЧЕРНЫЙ**  **Контур и диагональ:**  **КРАСНЫЕ** | **Использу****ется в местах, где туш****ени****е водой не допуска****ется** |
| 24. | http://fireman.ru/bd/npb/160-97/Image222.gif | **Запр****еща****ется курить** | **Форма:**  **КРУГ**  **Фон:**  **БЕЛЫЙ**  **Символ:**  **ЧЕРНЫЙ**  **Контур и диагональ:**  **КРАСНЫЕ** | **Используется, когда кур****ени****е может стать причиной пожара** |
| 25. | http://fireman.ru/bd/npb/160-97/Image223.gif | **Запр****ещается пользоваться открытым огн****ем и курить** | **Форма:**  **КРУГ**  **Фон:**  **БЕЛЫЙ**  **Символ:**  **ЧЕРНЫЙ**  **Контур и диагональ:**  **КРАСНЫЕ** | **Использу****ется, когда открытый огонь или кур****ени****емогут стать причиной пожара** |
| 26. | http://fireman.ru/bd/npb/160-97/Image224.gif | **М****есто кур****ения** | **Форма:**  **КРУГ**  **Фон:**  **СИНИЙ**  **Символ:**  **БЕЛЫЙ** | **Использу****ется для обознач****ения м****еста кур****ения** |
| 27. | Рекомендуемый знак  http://fireman.ru/bd/npb/160-97/Image225.gif | **Взрывоопасно: взрывоо****пасная ср****еда** | **Форма:**  **ТРЕУГОЛЬНИК**  **Фон:**  **ЖЕЛТЫЙ**  **Символ:**  **ЧЕРНЫЙ**  **Контур:**  **ЧЕРНЫЙ** | **Исп****ользу****ется, чтобы обратить внимани****е на наличи****е взрывоопасной ср****еды или взрывчатых в****ещ****еств** |
| 28. | http://fireman.ru/bd/npb/160-97/Image226.gif  http://fireman.ru/bd/npb/160-97/Image227.gif | **Направл****ени****е эвакуации** | **Форма:**  **КВАДРАТ**  **Фон:**  **ЗЕЛЕНЫЙ**  **Символ:**  **БЕЛЫЙ****ФОСФО****-РЕСЦИРУЮЩИЙ** | **Исп****ользу****ется на путях эвакуации совместно со знаком 4 для обознач****ения направл****ения к эвакуационному выходу** |
| 29. | http://fireman.ru/bd/npb/160-97/Image228.gif  http://fireman.ru/bd/npb/160-97/Image229.gif | **Направл****ени****е к м****есту нахождения** **пожарно-технической продукции** | **Форма:**  **КВАДРАТ**  **Фон:**  **КРАСНЫЙ**  **Символ:**  **БЕЛЫЙ** | **Использу****ется совм****естно с одним из знаков 1...3 или 14...20** |